Transformatörsüz 30V 1A güç kaynağı

Elektronik Hobi
Ana Sayfa Uygulayın Devre Şemaları Transformatörsüz 30V 1A güç kaynağı

- Uygulayın
- Devre Şemaları
- Güç kaynağı devreleri

# Transformatörsüz 30V 1A güç kaynağı

Yazar
Fatih
-
24 Kasım 2012
558
1
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

[wpfp-link]

Bu transformatörsüz güç kaynağı devresi ortalama akım gerektiren uygulamalarda kullanılır. Negatif yarım periyot süresince C5 kondansatörü şarj olur. Pozitif yarım periyotta tristör iletime geçer ve C5 de depolanan enerji C4 e transfer edilir. Bu transfer C4 üzerindeki gerilim belirli bir voltajın (zenerle ayarlanır.) altına düştüğünde başlar. Böylece çıkış gerilimi gerilim değişimlerine ve çıkışa bağlanan yüklere çok bağımlı değildir.

Tristör kontrol sinyali şu şekilde sağlanır: Sinüsoydal gerilim C1 üzerinden D4 zener diyoduna uygulanır. Burada gerilim sınırı 30 V dur.

Transformatörsüz 30V 1A güç kaynağı devresi yüksek gerilimle çalıştığından risk içermektedir. Dikkatli olunuz.

#### İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

### Transistörlü güneş paneli şarj devresi

### Güç kaynakları için transformatörsüz gerilim düşürücü (Kondansatörlü)

### Temel İnvertör Devreleri

#### 1 Yorum

1. […] 30V 1A güç kaynağı […]

   Yorumu Cevapla

### CEVAP VER İptal

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz
Yanlış bir e-posta adresi girdiniz!
Lütfen e-posta adresinizi buraya girin

Ismimi, e-postamı ve web sitemi bir dahaki sefere bu tarayıcıya kaydet.

Δ